Sensor\_LÖSUNGEN

* Start
* Sensor wird abgefragt
* **Entscheidung**, wenn der Wert = NULL dann wird der Sensor erneut abgefragt (**Schleife**)
* Falls der Wert i.O. ist, wird der Wert auf die Website geschrieben.
* Wenn der Geschriebene Wert grösser als 10 ist wird der Sensor erneut Abgefragt (**Schleife**)
* Ist der wert kleiner als 10 wird der **Teilprozess** „Alarmierung“ gestartet.
  + Ein Alarm wird versendet
  + Ist dies nicht erfolgreich, erneut versuchen (**schleife**)
  + Ansonsten Ende des Teilprozesses
* Ende